Suivre les liens en bas des pages pour avancer dans l'ordre chronologique, ou utiliser le menu déroulant pour aller à la section de votre choix.

Paramètres généraux de votre serveur. Dans la fenêtre ci-dessus, nous pouvons indiquer quel port utiliser pour le serveur ftp (par défaut, il s'agit du port 21). Pensez à donner cette indication lorsque vous donnez les coordonnées de votre serveur aux utilisateurs.
Laisser le reste des menus par défaut.
----------------------------------
Se placer sur le menu "settings", juste sous le nom de votre serveur, dans la colonne de gauche.
Nous pouvons régler ici le nombre maximal d'utilisateurs pouvant se connecter à ce serveur.
Dans l'onglet "général", ci-dessus, nous paramètrerons également ce que l'on appelle les "virtual paths".
----------------------------------
Voici l'onglet "Ip Access".
Cet onglet se présente sous la même forme que celui vu dans les options des utilisateurs, à part que dans ce cas, les paramètres affecteront l'ensemble des utilisateurs.
----------------------------------
Voici l'onglet "Messages".
Nous pouvons paramétrer ici les différents messages que l'utilisateur recevra dans son logiciel ftp.
Aux différentes étapes de connexion, ou messages d'erreur/avertissements.
----------------------------------
Voici l'onglet "Logging".
Cette fenêtre permet d'assurer un suivi des opérations qui sont effectués sur votre serveur (connexions, téléchargements, uploads...).
J'ai choisis, non seulement d'afficher toutes les informations cochées, à l'écran, mais aussi de les envoyer vers un fichier .txt (D:\logs_ftp\logs_serv-u\serv-u-03.txt), qui sera ensuite exploitable, avec un logiciel particulier (www.sawmill.net).
Il suffit de cocher "Enable logging to file", et d'indiquer un fichier texte où seront notées les informations.
Il y a également la possibilité de créer des fichiers automatiquement, par semaine par exemple, mais ceci fera l'objet d'une partie à part entière.
----------------------------------
Voici l'onglet "Advanced".
Décocher les 2 cases entourées en rouge. La case "Allow passive mode..." n'est pas utile en temps normal.
Si vous vous trouvez derrière un routeur, il se peut que vous deviez la cocher.
Paramètres généraux de Serv-u.